МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 апреля 2024 г. N 148

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ДВИЖЕНИЯ И СТОЯНКИ СУДОВ В БЕЛОМОРСКО-ОНЕЖСКОМ БАССЕЙНЕ
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации, абзацем первым пункта 1 и подпунктом 5.2.11(9) пункта 5 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила движения и стоянки судов в Беломорско-Онежском бассейне внутренних водных путей Российской Федерации.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует до 1 сентября 2030 г.

Министр
В.Г.САВЕЛЬЕВ

Утверждены
приказом Минтранса России
от 27 апреля 2024 г. N 148

ПРАВИЛА
ДВИЖЕНИЯ И СТОЯНКИ СУДОВ В БЕЛОМОРСКО-ОНЕЖСКОМ БАССЕЙНЕ
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Толкаемые и буксируемые составы судов должны осуществлять движение в соответствии с типовыми схемами формирования составов, указанными в приложении N 1 к настоящим Правилам.
Движение составов, отличающихся по своим техническим характеристикам от типовых схем формирования составов, указанных в приложении N 1 к настоящим Правилам, допускается при наличии плана обеспечения безопасности плавания состава в рейсе <1>.
--------------------------------
<1> Пункт 36 Правил буксировки судов и плавучих объектов на внутреннем водном транспорте, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 339 (зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2021 г., регистрационный N 64328). В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 339 данный акт действует до 1 января 2027 г.

В типовых схемах формирования составов, указанных в приложении N 1 к настоящим Правилам, перегрузочные механизмы приравниваются:
плавкран грузоподъемностью 25 тонн - к барже грузоподъемностью 3000 тонн;
плавкран грузоподъемностью 16 тонн - к барже грузоподъемностью 2800 тонн;
плавкран грузоподъемностью 5 тонн - к барже грузоподъемностью 1000 тонн.
2. Ограничения по движению судов на отдельных участках Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей Российской Федерации (далее - ВВП Беломорско-Онежского бассейна) приведены в приложении N 2 к настоящим Правилам.
3. Судоводители, следующие по Онежскому озеру, должны вести предварительную и исполнительную прокладку курса судна с использованием актуальных навигационных карт и атласов.
4. Суда, следующие по Беломорско-Балтийскому каналу, должны иметь на борту исправно действующую установку ультракоротковолновой радиосвязи (далее - УКВ-радиосвязь), позволяющей установить радиосвязь с диспетчерами шлюзов и судами на участках с односторонним движением.
5. На ВВП Беломорско-Онежского бассейна установлены участки обязательного диспетчерского регулирования движения судов в следующих границах:
1) Онежское озеро с впадающей рекой Водла (0 - 28 км);
2) Беломорско-Балтийский канал (1114 - 1334,4 км).
6. На Онежском озере, за исключением Кижских шхер, проливов, бухт и подходов к причалам, действует кардинальная система навигационного оборудования, на остальной части ВВП Беломорско-Онежского бассейна действует латеральная система навигационного оборудования.
На участках с латеральной системой ограждения направление условного течения считается:
1) в Кижских шхерах, в Никольском проливе - с севера на юг;
2) в проливах и бухтах - от меньшего бассейна к большему;
3) у причалов - от причала в сторону транзитного судового хода;
4) в Беломорско-Балтийском канале, включая главный судовой ход Выгозера, - из Онежского озера в Белое море (от шлюза N 1 к шлюзу N 19).
7. На Беломорско-Балтийском канале не допускается самостоятельное шлюзование судов и плавучих объектов, использующих в качестве движителей паруса и весла.
Прохождение шлюзов судами и плавучими объектами, использующими в качестве движителей паруса и весла, допускается в сопровождении буксирующего судна (судов) посредством одного из методов буксировки (на тросе, методом толкания, под бортом либо комбинацией данных методов). Экипажи буксируемых маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов, не задействованные в швартовных операциях, во время шлюзования должны находиться на борту буксирующего судна (судов).
8. Не допускается шлюзование судов и плавучих объектов, имеющих надувные конструкции корпуса вне зависимости от количества и типа установленных на них движителей.
9. В случае совместного шлюзования маломерных судов с иными судами (составами) маломерные суда должны ожидать разрешения диспетчера на заход в камеру шлюза за пределами границ шлюза, не создавая помех для движения судов (составов), следующих на шлюзование <2>.
--------------------------------
<2> Пункт 24 Правил пропуска судов через шлюзы внутренних водных путей.

10. В южной части Онежского озера на участке судового хода от буя "Куликовский" (942,2 км) до буя "Вытегорский" (895,0 км) судоходство должно осуществляться по системе разделения движения <3> (далее - СРД), состоящей из трех частей:
--------------------------------
<3> Пункт 102 Правил плавания судов по внутренним водным путям, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 января 2018 г. N 19 (зарегистрирован Минюстом России 7 марта 2018 г., регистрационный N 50283), с изменением, внесенным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. N 50 (зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2019 г., регистрационный N 54757).

1) часть I СРД включает в себя две полосы движения, разделенные зонами, ось которых соединяет точки 938,4 км и 935,3 км, 930,3 км и 902,5 км (ширина зон разделения - 926 м, ширина полос движения по обе стороны зон разделения - 1111 м каждая, ось направления движения - 54,3° - 234,3°);
2) часть II СРД включает район кругового движения против часовой стрелки вокруг зоны диаметром 2037 м с центром в точке 901,0 км на оси судового хода (ширина полосы кругового движения - 3148 м). В центре района кругового движения должен быть выставлен светящийся буй;
3) часть III СРД включает две полосы движения, разделенные зоной, ось которой соединяет точки 899,5 км и 895,0 км (ширина полос движения по обе стороны зоны разделения 240 - 759 м, направление движения - 114° и 314°).
11. К районам повышенной опасности для судоходства относятся места схождения судовых ходов на участках 941,3 - 938,4 км и 935,3 - 930,3 км.
12. Заявка на разводку однопролетного железнодорожного моста, высота которого в наведенном положении - 12,2 м от проектного уровня и ширина судового хода в пролете - 36 м, на 1330,6 км Беломорско-Балтийского канала должна подаваться судоводителем посредством УКВ-радиосвязи диспетчеру администрации бассейна внутренних водных путей (далее - АБВВП) не менее чем за 24 часа до прохода судна и уточняться судоводителем посредством УКВ-радиосвязи за 12 часов до подхода судна.
Разводка наплавных мостов в областных, краевых и республиканских центрах осуществляется в соответствии с расписанием, а при его отсутствии - по запросу судоводителя в диспетчерский пункт собственника наплавного моста по УКВ-радиосвязи.
13. В ожидании разводки железнодорожного моста на 1330,6 км Беломорско-Балтийского канала при следовании вниз по разрешению диспетчера шлюза <4> допускается стоянка одного судна у причалов в нижнем подходном канале шлюза N 18, одного судна у нижних пал шлюза N 18 и одного судна в камере шлюза N 18.
--------------------------------
<4> Пункт 17 Правил пропуска судов через шлюзы внутренних водных путей.

14. При движении вверх в разводку железнодорожного моста на 1330,6 км Беломорско-Балтийского канала разрешается пропуск не более двух судов водоизмещением 2000 тонн и более, при котором одно судно заходит в шлюз N 18, второе судно швартуется у причалов в нижнем подходном канале шлюза N 18.
15. Допускается транзитный пропуск судов через шлюзы Беломорско-Балтийского канала со следующими габаритами: длина - не более 135 м, ширина - не более 14,1 м, осадка - не более 3,75 м.
16. Суда, имеющие габаритные размеры, превышающие по ширине 13,5 м, длине 128 м и максимальной осадкой 3,6 м и не превышающие габариты, указанные в пункте 15 настоящих Правил, допускаются к транзитному пропуску через шлюзы Беломорско-Балтийского канала по согласованию с АБВВП <5>.
--------------------------------
<5> Пункт 39 Правил пропуска судов через шлюзы внутренних водных путей.

17. Суда и плавучие объекты, осуществляющие движение по Беломорско-Балтийскому каналу, должны становиться на якорь при обеспечении возможности безопасного прохода других судов и составов, следующих в пределах судового хода, учитывая силу ветра и течение водного объекта.

Приложение N 1
к Правилам движения и стоянки судов
в Беломорско-Онежском бассейне
внутренних водных путей
Российской Федерации, утвержденных
приказом Министерства транспорта
Российской Федерации
от 27 апреля 2024 г. N 148

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВОВ

N	Участок	Минимально допустимая мощность буксира (толкача),
кВт	Максимальная грузоподъемность буксируемых судов и плавучих объектов, тонн	Типовые схемы формирования состава	
				Применяемые обозначения:	
					- буксир (толкач)		- плавкран	
					- буксируемый (толкаемый) объект	
1	Открытая часть Онежского озера	440	2500		
		588	4500		
		1029	5000		
		220	Плавкран
грузоподъемностью до 25 тонн		
		1031	5100		
2	Уя губа - Петрозаводск	165	1440		
		165	720, плавкран грузоподъемностью до 25 тонн		
3	Беломорско-Балтийский канал	588	2500		
		Носовой буксир - 165
Кормовой буксир - 110	1000		
		Носовой буксир - 330
Кормовой буксир - 100	Плавкран грузоподъемностью до 5 тонн		
4	Выгозеро	588	2500		
		330	720, плавкран грузоподъемностью до 5 тонн		
			2000		
		330			
5	Река Водла	440	2500		
		440	2500		
		165	1000		
		165	Плавкран грузоподъемностью до 5 тонн		
		440	Плавкран грузоподъемностью до 5 тонн		
6	Заход с озера в реку Водла до рейда Шалы и обратно	588	3000		
		588	2500		
		588	2500		
7	Выгозеро - шлюз N 9	588	2000		

Приложение N 2
к Правилам движения и стоянки судов
в Беломорско-Онежском бассейне
внутренних водных путей
Российской Федерации, утвержденных
приказом Министерства транспорта
Российской Федерации
от 27 апреля 2024 г. N 148

ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО ДВИЖЕНИЮ СУДОВ НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ БЕЛОМОРСКО-ОНЕЖСКОГО
БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N	Участок водного пути (км)	Ограничения	
	Нижняя граница	Верхняя граница		
Беломорско-Балтийский канал	
1.	Шлюз N 1	1114,5	Расхождение и обгон судов запрещены	
2.	Шлюз N 7	Шлюз N 1	Разрешается движение со скоростью, не превышающей 8 км/ч	
3.	Шлюз N 4	Шлюз N 1	При ветрах силой более 8 м/с запрещено расхождение трехпалубных и более пассажирских теплоходов с судами и составами, за исключением маломерных судов	
			Судам с осадкой более 3 м запрещено приближаться к берегу на расстоянии менее 15 м	
4.	1121,4	1120,1	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
5.	1126,5	1125,0	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
6.	1140,0	1138,6	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
7.	1146,9	1140,3	Разрешается движение со скоростью, не превышающей 8 км/ч, обгон запрещен, расстояние между судами и составами должно составлять не менее 1 км	
8.	1146,3	1140,6	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
9.	1147,3	1147,0	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
10.	1148,4	1147,8	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
11.	1157,2	1155,3	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
12.	1159,2	1158,4	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
13.	1160,6	1159,6	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
14.	1180,0	1179,0	Судам водоизмещением 2000 т и более в районе острова Шовик необходимо следовать малым ходом	
15.	Шлюз N 10	1243,5	Разрешается движение со скоростью, не превышающей 8 км/ч, расхождение и обгон составов и судов водоизмещением 2000 т и более запрещены	
16.	1247,1	Шлюз N 10	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
17.	1253,1	1251,6	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
18.	1263,2	1256,6	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
19.	Шлюз N 12	1288,0	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
20.	Шлюз N 13	Шлюз N 12	Разрешается движение со скоростью, не превышающей 8 км/ч, обгон судов и составов запрещены, судам с осадкой более 3 м приближаться к берегу на расстояние менее 15 м запрещено	
21.	Шлюз N 13	1292,3	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
22.	1296,2	Шлюз N 13	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
23.	Шлюз N 15	Шлюз N 14	Разрешается движение со скоростью, не превышающей 8 км/ч, расхождение и обгон судов и составов запрещены	
24.	Шлюз N 16	1324,8	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
25.	1328,7	Шлюз N 16	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
26.	Шлюз N 17	Шлюз N 16	При ветрах силой более 8 м/с запрещено расхождение трехпалубных и более пассажирских теплоходов с судами и составами, за исключением маломерных судов	
27.	Шлюз N 18	1329,3	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
28.	1332,4	Шлюз N 18	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
29.	Шлюз N 19	1333,7	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
30.	Шлюз N 19	Шлюз N 18	Разрешается движение со скоростью, не превышающей 8 км/ч	
31.	Шлюз N 1	Шлюз N 19	Суда, следующие под парусом, не должны затруднять движение судов, следующих в пределах судового хода	
Онежское озеро	
32.	Кижские шхеры	Движение судов под парусом запрещено, скорость движения туристических судов не должна превышать 16 км/ч, на участке Лонгасский пролив - северная оконечность острова Ковыльник скорость всех водоизмещающих судов не должна превышать 14 км/ч	
33.	Бар реки Водла	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
34.	Заход в Пиндуши и Пергубу	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
35.	В проливах Липовско-Заячий, Лонгасский и Челмужский	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
35.1	На створе Лонгасский между островами Карельский и Ковыльник	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
35.2	На створе Котнаволокский между буями красным N 4 и белым N 3	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
35.3	На створе Коневский между островами Ям и Орож	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
река Водла	
36.	28,0	27,0	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
37.	28,0	18,3	Разрешается движение со скоростью не превышающей 10 км/ч,
запрещается обгон и расхождение судов и составов	
38.	23,3	22,8	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
39.	18,3	16,9	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
40.	15,6	15,1	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
41.	13,9	12,8	Обгон и расхождение судов, за исключением маломерных судов, запрещены	
42.	9,0	0	Разрешается движение судов со скоростью, не превышающей 10 км/ч	
43.	10,0	9,5	Расхождение и обгон судов и составов запрещены	
44.	1,0	0	В устьевой части и далее на протяжении 600 м по створу Шальский расхождение и обгон судов и составов запрещены