**Перечень типовых нарушений обязательных требований**

**Управления государственного железнодорожного надзора**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нормативного правового акта устанавливающего обязательные требования | Обязательные требования | Ответственность за нарушение, предусмотренная законодательством Российской Федерации | Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая) | Количество выявленных нарушений за I-III кв. 2017 г. |
| 1. | Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ"О железнодорожном транспорте в Российской Федерации", Приказ Минтранса России от 21.12.2010 N 286"Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации", Приказ Минтранса России от 31.07.2015 N 237"Об утверждении Условий эксплуатации железнодорожных переездов", Приказ Минтранса России от 08.02.2007 N 18"Об утверждении Правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути", Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" | Обязательные требования в области железнодорожного транспорта требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, строительства, приемки в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта (за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется государственный строительный надзор в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации) и их эксплуатации, подвижного состава и иных связанных с перевозочным процессом транспортных и технических средств, правил перевозки и перегрузки грузов, перевозки пассажиров и багажа, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области безопасности железнодорожного транспорта | Ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ: Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования, железнодорожных путях необщего пользования или на железнодорожных переездах, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 5 настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей | высокая | 826 |
| 2. | Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ"О железнодорожном транспорте в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме", Приказ МЧС России от 25.12.2012 N 804"Об утверждении свода правил "Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности"(вместе с "СП 153.13130.2013. Свод правил...") | Обязательные требования в области пожарной безопасности на железнодорожном транспорте | Ст. 11.16 КОАП РФ: Нарушение установленных на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте требований пожарной безопасности -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. | высокая | 671 |
| 3. | Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ"О лицензировании отдельных видов деятельности", Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 221"О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте"(вместе с "Положением о лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров", "Положением о лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов", "Положением о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте") | Обязательные требования в области осуществления лицензируемых видов деятельности | ч. 3 ст. 14.1.2. КоАП РФ: Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией, -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. | высокая | 110 |
| 4. | Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286, Инструкция по содержанию железнодорожного пути от 01.07.2000 года №ЦП-774, Инструкция по содержанию деревянных шпал, переводных и мостовых брусьев железных дорог колеи 1520 мм. от 11.1.2.1996 г. № ЦП 410 | Неисправности железнодорожных путей, при которых не допускается их эксплуатация | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | высокая | 4315 |
| 5. | Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286, Инструкция по содержанию железнодорожного пути от 01.07.2000 года №ЦП-774, Инструкция по содержанию деревянных шпал, переводных и мостовых брусьев железных дорог колеи 1520 мм. от 11.1.2.1996 г. № ЦП 410 | Неисправности железнодорожных путей, требующие устранения | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | низкая | 172 |
| 6. | Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286, Инструкция по содержанию железнодорожного пути от 01.07.2000 года №ЦП-774 | Нарушение периодичности осмотров путевого хозяйства и искусственных сооружений. | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | средняя | 227 |
| 7. | Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286, Правила эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования (в редакции приказа Минтранса РФ от 15.02.2008г. №28) | Нарушения ведения технической документации | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | средняя | 470 |
| 8. | Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286, Инструкция по содержанию железнодорожного пути от 01.07.2000 года №ЦП-774 | Неисправности стрелочных переводов, при которых не допускается их эксплуатация | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | высокая | 4228 |
| 9. | Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286, Инструкция по содержанию железнодорожного пути от 01.07.2000 года №ЦП-774 | Неисправности стрелочных переводов, требующие устранения | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | низкая | 240 |
| 10. | Приказ Минтранса от 11.07.2012г. №231 "Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации работников железнодорожного транспорта, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования, а также порядок формирования аттестационной комиссии", Приказ Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.03.1994 № 13/11 "Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта", приказа № 513 Минобрнауки от 02 июня 2013 года "Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" | Несоблюдение требований проведения обучения и аттестации работников железнодорожного транспорта | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | высокая | 333 |
| 11. | Указания Министерства путей сообщения Российской Федерации от 20.02.1992г. № С-175у "О порядке учёта, маркировки (клеймения), выдачи и хранении тормозных башмаков и других переносных средств закрепления подвижного состава" | Нарушение эксплуатации и хранения инвентаря строгого учета | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | высокая | 304 |
| 12. | Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2015 № 237 "Об утверждении Условий эксплуатации железнодорожных переездов" | Несоблюдение требований к устройству, оборудованию, содержанию и ремонту железнодорожных переездов, участков автомобильных дорог, расположенных в границах железнодорожных переездов и на подходах к ним | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | высокая | 354 |
| 13. | Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286 | Неисправности узлов и деталей железнодорожного подвижного состава | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | высокая | 90 |
| 14. | Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286 | Нарушение проведения планово-предупредительных видов ремонта, осмотров и обследований железнодорожного подвижного состава, его узлов и деталей | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | высокая | 86 |
| 15. | ст.16 Федерального закона №17-ФЗ от 10.01.2014 года, требования пунктов 12, 16 приложения №1 к «Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утв. Приказом Минтранса РФ от 21 декабря 2010 г. №286, п.3.1.14 Инструкции МПС России от 01.07.2000 г. № ЦП-774 | Для контроля за состоянием железнодорожного пути и сооружений инфраструктуры применяются путеизмерительные вагоны и тележки, вагоны-дефектоскопы, дефектоскопные автомотрисы, дефектоскопные тележки, лаборатории по дефектоскопии, мостовые, тоннельные, путевые обследовательские, габарито-обследовательские, испытательные, ремонтно-обследовательско-водолазные станции.Периодичность проверки железнодорожных путей, в том числе с учетом интенсивности движения, состояния железнодорожного пути и применяемых технических средств диагностики, устанавливается, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | высокая | 94 |
| 16. | п.1 ст.6, п.1,4 ст.16 Федерального закона от 10.01.2003г. №17-ФЗ; Правила МПС РФ № ЦУКС-799 от 25.12.2000; п.17 гл. IV «Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утв. Приказом Минтранса РФ от 21 декабря 2010 г. №286 | Законченные строительством, усилением или реконструкцией в соответствии с утвержденным проектом объекты федерального железнодорожного транспорта должны быть приняты от подрядчика и введены в эксплуатацию.  | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | высокая | 50 |
| 17. | п.1, 4 ст.16 Федерального закона от 10.01.2003г. №17-ФЗ ; п.1.2. Приказа МПС России от 18.06.2003 г. № 26, п.17 «Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утв. Приказом Минтранса РФ от 21 декабря 2010 г. №286 | Сооружения, устройства, механизмы и оборудование железнодорожного транспорта должны соответствовать утвержденной проектной и конструкторской документации. | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | высокая | 1134 |
| 18. | п.1 ст.16 Федерального закона от 10.01.2003г. №17-ФЗ, п.17. главы 4 Приказа Минтранса России от 21.12.2010 г. № 286, п.2.2. Инструкции МПС России от 30.09.2003 г. №ЦПТ-53 | Перспективное планирование ремонта железнодорожного пути. | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | средняя | 130 |
| 19. | п.1 ст.16 Федерального закона от 10.01.2003г. №17-ФЗ; п.3.1.4. Инструкции МПС России от 01.07.2000 г. № ЦП-774 | При постоянной эксплуатации ступеньки в стыках более 2 мм не допускаются. | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | высокая | 545 |
| 20. | п.1 ст.16 Федерального закона от 10.01.2003г. №17-ФЗ, п.3.1.10. Инструкции МПС России от 01.07.2000 г. № ЦП-774 | При превышении конструктивной величины зазоров в стыках их регулировка или разгонка должна выполняться в первоочередном порядке (в течение 2-3 дней). | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | высокая | 170 |
| 21. | Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. № 286, ГОСТ-12.4.026-2015 "Государственный Стандарт Российской Федерации" Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная" | Отсутствие и несоответствие знаков и сигнальной разметки | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | средняя | 134 |
| 22. | Федеральный закон № 17-ФЗ от 10.01.2003г., п.96 приложения № 6 к «Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утв. приказом Минтранса РФ от 21 декабря 2010 года № 286. | На каждый локомотив, вагон, единицу моторвагонного железнодорожного, специального и специального самоходного подвижного состава должен вестись технический паспорт; машинист обязан:при приемке локомотива (моторвагонного поезда), специального самоходного подвижного состава убедиться в его исправности.  | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | высокая | 646 |
| 23. | Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации утверждённые Приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286; Положение "Локомотивы. Порядок продления назначенного срока службы" П. 15.01-2009 (с изм. и доп., утвержденное протоколом 57 заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 16-17 октября 2012 года) | Эксплуатация подвижного состава с просроченным сроком службы | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | Высокая | 498 |
| 24. | п.1 приложения 5 Правил технической эксплуатации железных дорог России, утвержденных приказом Минтранса России 21.12.2010 № 286 | Нарушен порядок своевременного прохождения планово-предупредительного ремонта, технического обслуживания и содержания в эксплуатации в исправном техническом состоянии. | ч.6 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | средняя | 1423 |
| 25. | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", "Инструкции по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном подвижном составе" от 27.04.1993№ЦТ-ЦУО/175, "Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте (ППБО-109-92)" утверждены Министерством путей сообщения Российской Федерации от 11.11.1992 № ЦУО/112 | Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте | ст.11.16 Кодекса Российской Федерации об адиминистративных правонарушениях | Высокая | 185 |