Приложение 2

Ространснадзор завершил расследование транспортного происшествия, допущенного 10.07.2026 на станции Стайный Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

10 июля 2026 года в 21 час 39 минут (МСК) на 4390 км 10 пк II-гo пути железнодорожной станции Стайный Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», допущен сход с рельсов 14-и вагонов (с 8 по 21 вагоны с головы состава). Поезд следовал при разрешающем показании локомотивного светофора в режиме «тяги» со скоростью 53 км/ч, 
при установленной скорости движения 80 км/ч для грузовых поездов.
Пострадавших и погибших нет.
Повреждено: 
          - 13 вагонов (№№ 62551759, 63558407, 64856305, 68269968, 62642152, 62637574, 62478300, 68068360, 68082064, 62597216, 68270370, 68357888, 61103305) до степени исключения;
- 1 вагон (№ 52749025) в объеме деповского ремонта;
- объекты хозяйства пути: 219 м рельсо-шпальной решетки, 3 стрелочных перевода; 
- устройства СЦБ: карликовый светофор «Н2», путевой ящик РЦ 2П, стрелочный электропривод СП-6М;
- устройства электроснабжения: опора ригеля жесткой поперечины № 22, 80 м несущего троса и контактного провода, 80 м кабеля ТУ-ДУ. 
Перерыв в движении поездов по первому пути составил 11 часов 
26 минут, по второму пути – 16 час 26 минут.
Задержано: 18 пассажирских поездов на 28 часов 27 минут, 
8 пригородных поездов на 1 час 49 минут, 95 грузовых поездов на 221 час 
46 минут.
  Причиной транспортного происшествия явилось отставание правого остряка от рамного рельса стрелочного перевода № 10,
из-за повреждения 1-й межостряковой тяги ударом оборванной (по старой трещине хвостовика) автосцепки № 24731 вагона № 62551759.
  По результатам расследования комиссией Ространснадзора случай классифицирован как крушение.


