**Сход с рельс подвижного состава**

16 сентября 2023 г. в 14 часов 49 минут на железнодорожной станции Разъезд 408км Горьковской железной дороги при следовании хозяйственного поезда №8352 с локомотивом 2ТЭ10М № 411 при скорости 24 км/час в режиме торможения допущен проезд запрещающего выходного светофора со взрезом стрелочного перевода №7, при проведении маневровой работы допущен сход вагона хоппер - дозатора № 30816102 и тепловоза 2ТЭ10М №411. В результате допущенного нарушения безопасности движения поврежден электропропривод, рабочая тяга, 1-ая межостряковая тяга стрелочного перевода № 7; вагон №30816102 и тепловоз 2ТЭ10М № 411 повреждены в объеме текущего отцепочного ремонта.

Причинами схода явились:

- невыполнение требований запрещающего показания выходного сигнала светофора и не обеспечение своевременной остановки поезда;

- превышение скорости движения при следовании под запрещающее показание выходного светофора и неприменение служебного торможения для предотвращения проезда выходного светофора с запрещающим показанием;

- невыполнения в пути следования регламента служебных переговоров между машинистом и помощником машиниста;

- управление поездом машинистом из задней кабины управления локомотива;

- нахождение машиниста за управлением локомотива в состоянии алкогольного опьянения.