**Сход с рельс подвижного состава**

29 сентября 2023 г. в 9 часов 45 минут на железнодорожной станции Арзамас-2 Горьковской железной дороги при производстве маневровой работы по формированию состава хозяйственного поезда, на ручном стрелочном переводе №44, составитель поездов, находясь па подножке хвостового вагона, почувствовал вибрации и посторонние шумы и передал по радиостанции команду машинисту на остановку. При осмотре выявлен сход 6 вагона с хвоста маневрового состава второй тележки всеми колесными парами механизированной платформы II11K-2B №19401579, в сошедшем состоянии вагон проследовал 120 метров. В результате допущенного нарушения безопасности движения: повреждена 2-ая межостряковая тяга и 12 деревянных брусьев стрелочного перевода № 44; платформа механизированная ППК-2В №55 бортовой №19401579 повреждена в объеме текущего отцепочного ремонта. Причиной схода явилось не обеспечение выполнение плановых видов ремонта платформы в соответствии с установленными инструкциями и правилами, действующими на железнодорожном транспорте.